|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PT.CPI – FOOD DIVISION**  **Plant Cikande 2** | **PROSEDUR** | Disetujui | Tanggal | Hal. |
| 03-07-2020 | 1/2 |
| **PENANGANAN PRODUK TIDAK SESUAI STANDAR** | Dibuat | No.Dokumen | Revisi |
| PS QN 03 | 00 |

# Tujuan :

Menerangkan cara pengendalian produk yang tidak sesuai

# Ruang lingkup:

Produk yang tidak sesuai mulai dari bahan baku dan bahan penunjang diterima, dalam tahapan proses hingga penyerahan.

# Acuan:

* + PM PP 40 Pedoman Mutu – Keamanan Pangan Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
  + PS QA 03 – Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

# Definisi

-

# Prosedur

1. **Bahan Baku tidak sesuai standar pada saat penerimaan**
   * Apabila ditemukan bahan baku yang tidak sesuai standar atau dokumen yang kurang lengkap saat pemeriksaan penerimaan bahan baku, maka bahan baku tersebut di return.

# Packaging tidak sesuai standar pada saat penerimaan

* + Apabila ditemukan packaging yang tidak sesuai standar atau spek dan dokumen tidak lengkap, maka produk akan di hold sementara atau return

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PT.CPI – FOOD DIVISION**  **Plant Cikande 2** | **PROSEDUR** | Tanggal | Hal. |
| 03-07-2020 | 2/2 |
| **PENANGANAN PRODUK TIDAK SESUAI STANDAR** | No.Dokumen | Revisi |
| PS QN 03 | 00 |

# Terdeteksi metal

* + Apabila Adonan yang melewati alat pendeteksi metal (Metal detector) terdeteksi bahan logam, maka adonan tersebut disaring dengan saringan 5 Mesh terlebih dahulu lalu dimasukkan kembali ke hopper metal detecting.
  + Apabila setelah di saring masih terdeteksi bahan logam, adonan tersebut di reject atau di musnahkan.