|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PT.CPI - FOOD DIVISION**  **Plant Cikande 2** | **PROSEDUR** | Disetujui | Tanggal | Hal. |
| 15 - 01 - 20 | 1/1 |
| **MONITORING PRODUK** | Koordinator | No. Dokumen | Revisi |
| PS QR 03 | 00 |

1. **Tujuan**

Sebagai sarana monitoring produk dari tahap awal hingga akhir

1. **Ruang Lingkup**

Monitoring produk mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi

1. **Acuan**

**PM PP 31 Pedoman Mutu - Keamanan Pangan Identifikasi dan Mampu Telusur**

1. **Definisi**

Prosedur monitoring produk merupakan sebuah system yang dirancang untuk melakukan monitoring keadaan dimulai dari bahan baku, kemasan, proses produksi,penyimpamam, dan distribusi, untuk memastikan kualitas produk tetap sesuai standard spesifikasi.

1. **Prosedur**
   1. Monitoring ketika proses kedatangan, baik bahan baku atau kemasan
   2. Catat data yang dibutuhkan mengenai keterangan barang tersebut
   3. Ketika barang tersebut digunakan dalam proses produksi, catat dan monitor flow proses barang tersebut. Dokumentasikan dalam form Pemeriksaan pemasakan dengan steam/kettle (QR 06 & QR 07).
   4. Setelah proses pemasakan selesai, periksa kondisi kemasan didokumentasikan dalam Formulir pemeriksaan kemasan saat di packing (packing primer) dan saat di gudang Finish Good (box) (QR 12)
   5. Ketika proses distribusi, produk dimonitor kembali dengan cara memeriksa kondisi produk sebelum diloading, di dokumentasikan dalam Formulir loading untuk produk lokal (QR 32)